附件2
拟制作与安装的文字、地点、材质工艺要求
	序号
	项目
名称
	拟写具体文字
	拟安装
位置
	墙面尺寸
	[bookmark: _Hlk240450601]材质工艺
（不低于以下要求）
	规格
（不低于以下要求）
	单位
	数量

	1
	镀锌板烤漆字
	为党育人 为国育才
	一楼
门厅外檐
	宽10350×高1000
	1.2厚镀锌板烤漆字,字体厚10cm
	单个字尺寸：80cm×60cm，共计8个字
	cm²
	38400

	2
	不锈钢球面字
	办好人民满意的教育
	一楼
电梯厅
	宽5300×高3800
	不锈钢球面字，字体厚50mm
	单个字尺寸：45cm×42cm，共计9个字
	cm²
	17010

	3
	15mm亚克力油漆字+15mmpvc底板
	永远跟党走+党徽
	三楼
电梯厅
	宽5500×高2600
	“党”字15mmpvc底板+5mm亚克力字；其余15mm亚克力油漆字
	15mm亚克力油漆字：26cm×26cm×4，
15mmpvc：40cm×40cm+23cm×23cm，
5mm亚克力油漆字：32cm×32cm

	cm²
	15mm亚克力油漆字：2704，
15mmpvc：2129，
5mm亚克力油漆字：1024

	4
	5mm亚克力油漆字
	加强党的领导是做好教育工作的根本保证。必须牢牢掌握党对教育工作的领导权，始终坚持马克思主义指导地位，把思想政治工作贯穿学校教育管理全过程，使教育领域成为坚持党的领导的坚强阵地。
	
	
	5mm亚克力油漆字
	10cm×10cm×88个
	cm²
	8800

	5
	15mmpvc阴刻填漆
	薪火相传
	四楼
电梯厅
	宽5500×高2600
	15mmpvc阴刻填漆
	38cm*38cm+29cm*29cm*3
	cm²
	3967

	6
	5mm亚克力油漆字
	新时代共产党人要传承红色基因，不忘初心、牢记使命，履职尽责、实干担当，在新征程上书写优异答卷。用好红色资源、发扬好红色传统，把红色江山世世代代传下去。
	
	
	5mm亚克力油漆字
	10cm×10cm×75个
	cm²
	7500

	7
	15mmpvc+5mm亚克力字
	立德树人
	五楼
电梯厅
	宽5500×高2600
	15mmpvc+5mm亚克力字
	15mmpvc：32cm*32cm*2+35cm*35cm+57cm*57cm，
5mm亚克力油漆字：28cm*28cm*2+45cm*45cm+31cm*21cm
	cm²
	15mmpvc：6522，
5mm亚克力油漆字：4244

	8
	5mm亚克力油漆字
	要把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
	
	
	5mm亚克力油漆字
	10cm×10cm×76个
	cm²
	7600

	9
	15mm亚克力油漆字
	教育强国
	六楼
电梯厅
	宽5500×高2600
	15mm亚克力油漆字
	29cm*27cm*4+11cm*11cm*2
	cm²
	3374

	10
	5mm亚克力油漆字
	我们要建成的教育强国，是中国特色社会主义教育强国，应当具有强大的思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。
	
	
	5mm亚克力油漆字
	10cm×10cm×98个
	cm²
	9800

	11
	15mm亚克力油漆字
	人民至上
	七楼
电梯厅
	宽5500×高2600
	15mm亚克力油漆字
	28cm*23cm*4+11cm*11cm*2
	cm²
	2818

	12
	5mm亚克力油漆字
	坚持以人民为中心发展教育，让教育改革发展成果更多更公平惠及全体人民。践行初心使命，办好人民满意的教育。
	
	
	5mm亚克力油漆字
	10cm×10cm×51个
	cm²
	5100

	13
	15mmpvc阴刻填漆+15mm亚克力油漆字
	廉洁从政
	八楼
电梯厅
	宽5500×高2600
	15mmpvc阴刻填漆2个+15mm亚克力油漆字2个
	15mmpvc阴刻填漆：40.5cm*40.5cm*2，
15mm亚克力油漆字：20.5cm*20.5cm*2
	cm²
	15mmpvc阴刻填漆：3280，
15mm亚克力油漆字：840

	14
	5mm亚克力油漆字
	全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上。坚持全面从严治党，营造风清气正良好政治生态。
	
	
	5mm亚克力油漆字
	10cm×10cm×46个
	cm²
	4600

	15
	15mmpvc阴刻填漆+15mm亚克力油漆字
	依法治教
	九楼
电梯厅
	宽5500×高2600
	15mmpvc阴刻填漆3个+15mm亚克力油漆字1个
	15mmpvc阴刻填漆：32cm*32cm*2+26cm*26cm，
15mm亚克力油漆字：35cm*35cm
	cm²
	15mmpvc阴刻填漆：2724 ，
15mm亚克力油漆字：1225

	16
	5mm亚克力油漆字
	着眼于“管好”，坚持依法治教、依法办学、依法治校，完善办学制度，强化从严治校机制，不断健全教育管理制度体系。
	
	
	5mm亚克力油漆字
	10cm×10cm×54个
	cm²
	5400

	17
	15mm亚克力油漆字+15mmpvc底板
	开放合作
	十楼
电梯厅
	宽5500×高2600
	15mm亚克力油漆字2个，15mmpvc底板+5mm亚克力字2个
	15mm亚克力油漆字：40×40×2，
15mmpvc：30×30×2，
5mm亚克力油漆字：26×26×2
	cm²
	15mm亚克力油漆字：
3200，
15mmpvc：1800，
5mm亚克力油漆字：1352

	18
	5mm亚克力油漆字
	深入推动教育对外开放，统筹“引进来”和“走出去”，不断提升教育国际影响力、竞争力和话语权，更好服务推动构建人类命运共同体。
	
	
	5mm亚克力油漆字
	10cm×10cm×61个
	cm²
	6100

	19
	15mmpvc+5mm亚克力字
	守正创新
	十一楼
电梯厅
	宽5500×高2600
	15mmpvc+5mm亚克力字
	15mmpvc尺寸：72.5cm*72.5cm，
5mm亚克力油漆字：28cm*28cm*4+11cm*11cm*2
	cm²
	15mmpvc尺寸：5256
5mm亚克力油漆字：3378

	20
	5mm亚克力油漆字
	从教育大国到教育强国是一个系统性跃升和质变，必须以改革创新为动力。要坚持系统观念，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，坚决破除一切制约教育高质量发展的思想观念束缚和体制机制弊端，全面提高教育治理体系和治理能力现代化水平。
	
	
	5mm亚克力油漆字
	10cm×10cm×118个
	cm²
	11800

	21
	15mmpvc+5mm亚克力字
	铸魂强师
	十二楼
电梯厅
	宽5500×高2600
	15mmpvc+5mm亚克力字
	15mmpvc尺寸：32.5cm*32.5cm*2+40cm*40cm*2
5mm亚克力油漆字：29cm*29cm*2+22cm*22cm*2
	cm²
	15mmpvc尺寸：5312
5mm亚克力油漆字：2650

	22
	5mm亚克力油漆字
	以教育家为榜样，大力弘扬教育家精神。实施教育家精神铸魂强师行动，加强师德师风建设，推动教育家精神融入教师培养培训全过程，贯穿课堂教学、科学研究、社会实践各环节。
	
	
	5mm亚克力油漆字
	10cm×10cm×80个
	cm²
	8000

	23
	处室牌
	处室牌
	二楼至十二楼
	/
	12mm厚仿原木色密度板，1.2mm厚金色铝塑板
	单个尺寸：30cm×12cm
	个
	29

	24
	支部
风采栏
	支部风采展示栏
	三楼至六楼，八楼至十二楼
	90.5×75.5cm
	红色亚克力字厚3mm；红色PVC板厚5mm，A4亚克力卡槽厚2mm6个
	单个尺寸：105cm×89cm
	个
	26

	25
	名校风采
	名校风采展示
	六楼、七楼
	/
	10mmpvc油漆+uv
	单个外边尺寸：90cm×60cm，内芯（画面）尺寸82cm×52cm
	个
	17

	26
	画框（长方形）
	艺术作品展示
	二楼至十二楼
	/
	40mm厚胡桃木色边框，高透有机玻璃、白色国画卡纸、防潮背板
	单个画框尺寸：112cm×67cm，内芯（画面）尺寸100cm×55cm
	个
	86

	27
	画框（正方形）
	艺术作品展示
	二楼至十二楼
	/
	40mm厚10mm宽胡桃木色边框，高透有机玻璃、白色国画卡纸、防潮背板
	单个画框尺寸：85cm×85cm，内芯（画面）尺寸69cm×69cm
	个
	43

	28
	一楼楼层处室分布牌
	处室分布牌
	一楼大厅
	/
	1.5mm厚铝型材框架+1.5mm厚铝型材插片
	尺寸:110cm×90cm
	个
	1


注：以上规格（cm）及数量均为暂估，在不低于所列要求的基础上，具体以实际深化设计方案为准。
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